IDS_DEAD "null"
1705  "拍照"
1691  "全開"
1648  "可用磁碟容量："
1631  "啟用預置位"
1611  "隱私遮蔽"
1512  "名字必須以字元起頭！"
1365  "啟用自我調整PCI帶寬分配(SABA)"
1347  "全部停止錄影"
528  "拍    照"
514  "物體保持靜止的最長時間"
500  "存檔"
496  "啟動時間："
489  "中"
474  "退出監控系統"
472  "播放"
436  "星期四"
427  "物體離開"
394  "攝影機資訊"
377  "用戶名："
364  "慢放"
362  "播放"
352  "匯入介面檔失敗！"
304  "基本設定"
1708  "退出程式"
1706  "進入播放介面"
1685  "刪除用戶"
1676  "錄影類型"
1643  "作業系統："
1629  "預置位名稱"
1604  "使用預設值"
1593  "拍照存檔位置"
1506  "更改用戶名和密碼"
1433  "串列傳輸速率："
1405  "預設結束時間小於目前時間，請重新設定！"
1386  "取    消"
527  "停止錄影"
526  "開始錄影"
459  "當硬碟剩餘空間小於此數值時則警報"
456  "路"
453  "畫面輪跳間隔"
434  "星期一"
433  "星期天"
421  "影像遺失"
418  "啟動影像移動錄影"
412  "亮度"
393  "攝影機命名："
388  "錄影備份對話方塊"
IDS_BakupDlg_Text2  "錄影備份對話方塊"
350  "DVR集中影像監控系統"
349  "開始搜索網路攝影機"
329  "網路攝影機"
316  "總計"
312  "網路設定"
1681  "全選"
1649  "系統設定："
1642  "刪除遠端"
1632  "前進"
1601  "網際網路"
1582  "沒有設備"
1581  "刪除"
1570  "設備類型："
1538  "六分割"
1524  "DVR 影像伺服器設定"
1518  "設備類型：%s\r\nIP位址： %s"
1503  "用戶"
1404  "預設結束日期小於目前日期，請重新設定！"
1400  "該攝影機名稱重複，請使用其他的名稱"
1394  "建立 socket失敗"
1366  "啟用消除隔行鋸齒(SDI)"
1360  "停止智慧影像分析"
1352  "iSee系統啟動時自動打開該設備"
1345  "全部關閉"
1344  "全部打開"
IDS_IVSConfig_Two  "全部打開"
501  "規則設定"
445  "Direct 3D"
419  "所有事件"
411  "影像色彩設定"
403  "影像壓縮方式："
391  "連接方式："
373  "播    放"
330  "本地DVR"
326  "開始錄影"
314  "儲存設定"
1711  "用戶說明"
1707  "進入設定介面"
1615  "提供遠端影像"
1607  "埠號："
1605  "更改埠號："
1603  "慢放"
1590  "此物件沒有可設定選項"
1583  "遠端設備沒有啟動"
1545  "增加"
1432  "Com口："
1431  "雲台協議："
518  "更改伺服器位址："
517  "啟用動態IP"
499  "使用預設值"
486  "啟用移動偵測"
484  "用戶設定"
450  "警報時顯示動畫"
428  "信號恢復"
423  "低照度"
379  "確定"
360  "刪除設備"
344  "設備狀態"
337  "上一頁"
1729  "按時間表錄影"
IDS_LOGON  "按時間表錄影"
1680  "套用到全部"
1678  "移動偵測錄影"
1644  "CPU："
1626  "增加"
1617  "關聯"
1594  "預覽"
1575  "連接設備"
1552  "系統已被鎖定，請輸入登入密碼以解鎖！"
1537  "四分割"
1516  "請輸入待註冊網功能變數名稱稱！"
1410  "不能刪除此項"
1403  "預設開始時間小於目前時間，請重新設定！"
1398  "不能以本機作為IP位址"
1397  "create surface failed"
1392  "警報錄影"
1388  "操作說明"
1359  "開始智慧影像分析"
IDS_IVSConfig_Alarm  "開始智慧影像分析"
504  "物體尺寸"
461  "當硬碟容量不足時"
417  "全部同樣設備都按此設定"
387  "退出"
331  "本地設備"
325  "拍    照"
308  "雲台設定"
1719  "同此設定"
IDS_LOG  "同此設定"
1702  "增加新用戶"
1686  "本地預覽"
1677  "連續錄影"
1646  "剩餘記憶體："
1623  "調用"
1620  "設定雲台預置位："
1612  "啟動隱私遮罩"
1609  "網功能變數名稱稱："
1606  "IP位址："
1576  "您沒有該操作權限，是否更換用戶？"
1574  "記住密碼"
1558  "感測器號"
1544  "二十五分割"
1402  "預設開始日期小於目前日期，請重新設定！"
1393  "即    時"
IDS_IVSConfig_Static  "即    時"
493  "偵測到移動時最少錄影的秒數："
490  "低"
487  "定時啟動移動偵測："
479  "確認密碼："
478  "說明："
469  "硬碟容量"
443  "定時錄影"
441  "開    始"
400  "張數："
342  "網路位址"
1703  "刪除用戶"
1689  "雲台控制"
1687  "本地錄影"
1645  "記憶體容量："
1639  "請選擇儲存路徑！"
1634  "複製網址"
1608  "( * ) 更改該選項，需重啟程式才能生效"
1551  "( * ) 更改該選項，需重啟相關設備才能生效。"
1550  "( * ) 更改該選項，需重啟程式方能生效"
1515  "請輸入動態IP伺服器位址！"
1382  "系統設定"
1353  "打開該設備自動開始錄影"
506  "物體進入防區到開始警報的秒數"
483  "用戶基本資訊設定"
437  "星期三"
401  "影像制式："
381  "請選擇你要備份的檔格式"
355  "您顯示器的解析度應不小於1024*768"
351  "初始化介面失敗！"
341  "用戶名或密碼錯誤，請注意區分大小寫。"
320  "用戶名未被確認，同名用戶已存在。"
IDS_LOG_OperatePtz  "用戶名未被確認，同名用戶已存在。"
1675  "顯示即時監控畫面"
1640  "檔案備份 （ .avi ）"
1637  "時間設定錯誤！"
1630  "設定預置位"
1618  "區域設定"
1585  "用戶端超過最大連線數"
1566  "串口速率："
1560  "★★★★★"
1531  "註冊"
1523  "分"
1391  "定時錄影"
515  "保存目前的所有設定"
510  "啟用預置位輪巡"
491  "參數設定"
465  "錄影檔儲存位置"
444  "警報錄影"
432  "一周"
426  "禁止停車"
424  "傳輸失敗"
413  "對比度"
395  "設備ID1："
375  "登入系統"
336  "下一頁"
1744  "錄影張數"
1721  "鎖定Windows"
1704  "查看日誌"
1684  "增加用戶"
1633  "後退"
1599  "返    回"
1573  "密碼："
1556  "您確定要退出嗎？"
1547  "燈光"
1542  "十三分割"
1540  "九分割"
1511  "註銷成功！"
1502  "遠端設備"
1377  "啟用硬體反交錯(HDI)"
1355  "啟用影像移動偵測"
492  "靈敏度"
470  "啟動 / 停止錄影"
431  "一次"
415  "飽和度"
408  "使用預設值"
406  "啟用自我調整3D影像降噪(A3DNR)"
396  "設備ID2："
372  "最小化"
370  "鎖    定"
339  "畫面輪跳"
310  "移動偵測"
1697  "增加遠端"
1695  "日    誌"
1622  "調用雲台預置位："
1621  "設定雲台預置位名稱："
1578  "申請"
1553  "解除系統鎖定"
1536  "單畫面"
1535  "系統預設管理員帳號"
1513  "您是否要保存您的移動偵測區域設定！"
1505  "更新影像流資訊"
1430  "啟用雲台"
1406  "預設開始時間大於結束時間，請重新設定！"
1383  "開機自動開啟程式"
1363  "設    定"
1346  "全部開始錄影"
525  "* 建議只有高級用戶才能更改此頁設定"
523  "網路協定："
505  "速度"
488  "高"
485  "關閉移動偵測"
482  "用戶權限設定"
480  "密碼："
471  "修改設定"
467  "拍照圖片儲存位置"
463  "停止錄影"
457  "搜索網路設備逾時，強制返回"
455  "預設顯示影像路數"
454  "秒"
442  "結    束"
410  "影音設定"
407  "影像編碼器設定"
382  "備份格式選擇"
371  "設    定"
363  "快速播放"
361  "設定設備"
321  "密碼未被確認，請確認密碼完全相符。"
307  "智慧入侵檢測"
1679  "套用到每天"
1671  "雲台速度："
1647  "磁碟容量："
1610  "全屏"
1598  "警報處理"
1595  "警報時錄影"
1571  "網路ID："
1563  "啟動警報"
1543  "十六分割"
1533  "預覽"
1532  "註銷"
1514  "已註冊網功能變數名稱稱，要重新註冊，請先註銷原網功能變數名稱稱！"
1508  "註冊成功！"
1507  "用戶名或密碼錯誤！"
1434  "雲台位址碼："
1390  "光圈"
1361  "使用預設值"
1350  "規則設定"
524  "埠："
520  "更新動態IP時間間隔："
495  "啟動移動偵測"
466  "預覽"
464  "提示聲音"
449  "顯示設備名"
429  "啟動時間表錄影"
425  "攝影機移動"
420  "入侵檢測"
397  "低"
392  "攝影機類型："
385  "備份成.exe檔格式（不需要在電腦上安裝播放器就可以播放）"
384  "備份成DVD檔格式"
376  "請輸入正確的用戶名和密碼以登入iSee"
374  "您確定要刪除目前連接點嗎？"
368  "關    閉"
345  "結束搜索網路攝影機"
338  "重新排列"
309  "錄影設定"
1698  "刪除遠端"
1692  "全關"
1688  "遠端設備"
1641  "注意：此選項會消耗較多硬碟資源，建議僅在有高清需求的場合使用！"
IDS_MainDlg_PausePlayBk  "注意：此選項會消耗較多硬碟資源，建議僅在有高清需求的場合使用！"
1597  "警報聲音提醒"
1580  "網路ID申請"
1562  "警報設定"
1522  "時"
1408  "config.dat檔不存在，請重新安裝iSee"
1399  "該攝影機名中包含錯誤字元，請重新輸入"
1396  "設備不存在"
IDS_IVSConfig_Detect  "設備不存在"
497  "停止時間："
468  "預覽"
458  "儲存規則"
439  "星期六"
422  "影像信號差"
399  "高"
398  "中"
356  "打    開"
348  "您的網路設定不正確，請檢查您的網路"
322  "密碼為空，這會給系統帶來安全隱患，您確定要繼續嗎？"
1750  "HTTP伺服器埠"
1619  "參數設定"
1602  "快放"
1596  "警報時拍照"
1565  "警報器位址碼："
1564  "串口號："
1561  "★★★★"
1555  "將圖片發送到管理員郵箱"
1395  "連線失敗"
1384  "關閉軟體時自動關機"
1381  "解析度設定"
1378  "解析度："
512  "預置位停留時間："
507  "增加遠端"
498  "區域設定"
494  "秒(s)"
460  "變焦"
448  "顯示時間"
404  "音頻壓縮方式："
389  "攝影機名稱："
380  "取消"
347  "正在取得本地網口資訊"
317  "剩餘容量"
1748  "打開遠端文件"
1722  "時間"
IDS_DevName  "時間"
1693  "編輯遠端"
1683  "本地IP"
1636  "啟用夜間模式"
1616  "雲台預置位"
1592  "拍照圖片"
1584  "不支援D1解析度遠端傳輸"
1572  "用戶名："
1569  "設備連接選項"
1567  "儲存磁碟"
1549  "輪巡"
1546  "減少"
1520  "目前儲存磁碟：%s     剩餘可用空間：%d M"
1517  "請輸入待註銷網功能變數名稱稱！"
1409  "您沒有足夠權限來進行此操作！"
531  "不能以數字作為名字的開頭"
519  "網路ID："
511  "檢測的時間段"
509  "兩個物體間的最小間距"
481  "用戶名："
477  "Email位址："
451  "顯示模式 ( * )"
447  "GDI"
416  "使用預設值"
386  "開始備份"
383  "備份成VCD檔格式"
378  "密碼："
359  "增加設備"
354  "目前iSee系統中沒有設定用戶，請您儘快設定，以增強系統的安全性！"
340  "第%2d頁 - 共%2d頁"
335  "停止通話"
333  "RTSP"
328  "遠端DVR"
318  "使用情形"
300  "實    時"
1741  "音    頻"
IDS_ViewDivision  "音    頻"
1694  "更新遠端"
1682  "清除所有"
1650  "系統資訊："
1635  "備份檔案"
1628  "預置位"
1627  "刪除"
1624  "★★★"
1614  "該路不提供遠端影像傳輸服務"
1600  "局域網"
1579  "網功能變數名稱稱註冊"
1568  "0%d"
1548  "雨刷"
1541  "十分割"
1521  "不能刪除正在工作中的設備！"
1510  "網功能變數名稱稱無效，註銷失敗！"
1407  "水準捲軸"
1385  "確    定"
522  "Http伺服器程式路徑"
521  "靜態"
516  "DDNS / 動態IP設定"
508  "方向"
503  "規則"
502  "名稱"
475  "連線遠端設備"
IDS_StoreConfig_Alarm  "連線遠端設備"
452  "OSD設定"
440  "啟動錄音"
430  "24/7"
414  "色度"
402  "碼流："
358  "暫    停"
353  "網路元件初始化失敗，程式即將退出！"
346  "等待網路攝影機回應"
334  "雙向對講"
313  "顯示設定"
305  "提示：本搜索工具將自動搜索本地局域網上所有可用的設備\n如果需要增加網際網路上的設備，請用手工方式增加。"
303  "不能以數字開始命名連接點"
301  "設    定"
1554  "同此設定（套用該設定頁設定到所有同類設備）"
1539  "八分割"
1501  "網站"
1459  "時間設定錯誤，請重新設定！"
1401  "密碼驗證失敗！"
1380  "影像設定"
1379  "同此設定（套用該設定頁設定到所有設備）"
1364  "同此設定（套用該設定頁設定到所有設備）"
476  "修改用戶"
446  "Direct Draw (預設)"
435  "星期二"
409  "音頻編碼器設定"
369  "操作說明"
366  "搜索設備"
343  "設備名稱"
324  "關    閉"
323  "打    開"
315  "磁碟"
302  "播    放"
1749  "請在“錄影設定”介面中設定錄影計畫"
1709  "啟用程式"
1690  "操作"
1638  "結束時間應大於開始時間！"
1625  "IE遠端監控網址：http://www.hidvr.com"
1591  "影像檔"
1559  "畫面效果："
1557  "警報設定"
1519  "目前沒有錄影檔案！"
1509  "網功能變數名稱稱已存在，註冊失敗！"
1504  "全球設定"
1389  "聚焦"
1387  "套    用"
473  "控制雲台"
462  "刪除歷史檔"
438  "星期五"
405  "影音壓縮品質："
390  "攝影機IP位址："
367  "備份錄影"
365  "停止播放"
357  "關    閉"
332  "TCP/IP"
327  "停止錄影"
319  "該磁碟剩餘容量太小，請修改磁碟剩餘容量限制或重新選擇檔案儲存位置。"
311  "您現在螢幕色彩應該設定成32位元或者16位元。"
306  "色彩設定"
21655   "格放"
21642   "全選"
21647   "全清"
21643   "放影狀態："
21644   "  停止  "
21645   "  播放  "
21646   "  暫停  "
21648   "頻道號"
21649   "開始時間："
21650   "結束時間："
21651	   "儲存位置："
21652	    "預覽"
21653     "定位時間輸入有誤，請重新輸入！"
21654     "秒"
1759      "恢復"
1760  "恢復ID"
1761  "原始ID："
1762  "密碼："
1763  "設定註冊密碼"
1764  "密碼："
1765  "ID恢復失敗：錯誤ID或密碼錯誤！"
3001   "請您選擇需要安裝的專案："
3002   "iSee 集中監控系統"
3003   "影像擷取卡驅動"
3004   "影像解碼器 ( 用於avi檔重播 )"
3005   "安裝完成！"
21656  "Full"
1766 "录像文件长度："
1767  "分钟"
1768  "路由器外网IP:"
1769  "路由器内网IP:"
1770  "自动端口映射(开启路由器UPNP功能有效)"
1771  "未连接到因特网"
1772  "路由器UPnP关闭"
1773  "自动端口映射失败，请手动设置"
1774  "关机"
1775  "重启"
1776  "定时关机设置"
1777  "启用定时关机"
1778  "自动端口映射成功"
1779  "采集音频数据"
1780  "请选择需要相同设置的设备："
1781  "登录"
1782  "当前登录用户 "
1783  "确认"
1784  "你确定要退出软件吗?"
1785  "指定自动登录用户"
1786  "自动登录"
1787  "注销"
1788  "连续三次输入密码错误"
1789  "程序在%s异常退出"
1790  "长变焦"
1791  "短变焦"
1792  "增大光圈"
1793  "缩小光圈"
1794  "远焦距"
1795  "近焦距"
1796  "声音报警"
1797  "自适应音频降噪"
1798  "启用双码流"
1799  "当前磁盘正在录像中，必须保留！"
1800  "没有选择录像磁盘，选择一个磁盘或者必须保留当前盘！"